Dicas Leucotron TDS

* Para acessar a central via cabo serial, altere o perfil de acesso – desligue e ligue a central , de qualquer ramal digite: # \* 0 0 #, espere o Bip e coloque no gancho, agora digite # \* 12 # 09 Bip, assim vc alterou para o perfil 09 onde pode se conectar pela serial.
* a velocidade padrão é 9600
* Usuario é Administrador e a senha é máster
* TDS é a opção advanced na hora de criar a central e digite qualquer coisa na opção diretórios.
* Para conectar é preciso estar instalado e configurado os software Active tolls e telesuporte.